Требования (ТЗ).

1. Защита табло – оповещение охраны в случае повреждения табло.
2. Сервисный режим – снятие защиты при идентификации пользователя как сервисного служащего.
3. Защищённый канал связи с центром.
4. Динамик – для сигнализации о нажатии клавиш, переходов по меню, сирена при попытке взлома.
5. Система интеллектуального отображения информации на табло.
6. Предоставление информации о расписании поездов по wi-fi каналу.
7. Ввод информации производится по специальному протоколу.
8. Минимальные системные требования:

* 64МБ ОЗУ;
* Процессор 1 МГЦ;
* Светодиодный экран.

1. Датчик освещенности.

Функции системы «Табло на станции метро»:

- Отображать на табло:

* Государственное время в формате 24;
* Текущая дата в ДД:ММ:ГГГГ;
* Маршрут в формате

Номер поезда:Откуда:Куда:Время прибытия:Время отправления:Путь:Состояние

* Реклама в виде бегущей строки.

- Раздавать по wi-fi;

Диаграмма вариантов использования «банкомата»



Структурная схема системы

